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1	DEUTA Controls
1.1	BL-205 MINI FLEX
1.1.1	BL-205-10-868 MINI FLEX 1CH PWM OC
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Lichtsteuerung mit den Schnittstellen PWM Open Collector Ouput und EnOcean (EnOcean-PWM-Controller) mit integrierter EnOcean Funk-Schnittstelle (bidirektional, empfangen und senden). 
Die Lichtsteuerung wird extern mit +12 V DC Kleinspannung versorgt. Über den PWM Open Collector Ausgang kann ein passendes LED Vorschaltgerät mit PWM Eingang angesteuert werden. 
Es wird über die Software BL-PC-FLEX-2 und einen EnOcean USB-Stick drahtlos über Funk konfiguriert.

Die Lichtsteuerung besitzt u.a. 16 einstellbare Timer mit einer Zeit von 1 s bis zu 23:30 h. Die Funktionen zur Ansteuerung der Leuchten über Taster oder einer dieser 16 Timer sind mindestens wie folgt:
· An
· Aus
· An / Aus
· An / Aus / Dimmen
· Level (0..254, 0 .. 100 %)
· Timer Start / Stop (1-16)
· Bewegungsmelder Start / Stop
· Helligkeitssensor Start / Stop

Anwendung/Typ: Kleinsteuerung Beleuchtung mit PWM Ausgang (Open Collector) und EnOcean
Spannungsversorgung: 12 V DC 
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: Senden und Empfang
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz
Funktelegramm, EEP: RPS (Taster)
Gehäuse: Somos® Ledo 6060, Farbe: beige/weiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Montage: In geeignetem Gehäuse oder in Leuchten / Profilen (kein Metall wegen Antenne)
Abmessungen: 54 x 27 x 12 mm
Gewicht: 12 g
Service-Taster: Ja, aktuell ohne Funktion
LED: Ja, grün, in der Front, blinkt bei Datenverarbeitung
Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: BL-205 MINI FLEX
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