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1.1.1	EnoSense Desk VIB 868 MHz CE
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Batteriebetriebener EnOcean Funk-Tischsensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Belegungserkennung von Arbeitsplätzen. Ermöglicht die Erfassung der tatsächlich jeweils aktuell genutzten Arbeitsplätze zur Einbindung in Buchungssysteme oder zur Auslastungsanalyse. 
Mit dem sensitiven Vibrationssensor kann die Anwesenheit der Person am Arbeitsplatz bei typischer Bürotätigkeit zuverlässig erkannt werden. 
Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt.
Montage mit dem vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten Tischoberfläche (Holz, Kunststoff, Metall) möglich.
Der Sensor kann sowohl auf dem Tisch als auch unter der Tischplatte befestigt werden. 

Anwendung/Typ: Tischsensor
Sensor: Vibrationssensor
Spannungsversorgung: Batterie CR2023, werksseitig vormontiert
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: sofort bei Zustandsänderung, alle 240 Sekunden
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, 
Funktelegramm, EEP A5-07-01 (4BS)
Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 85% rH nicht kondensierend
Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierter Pad kleben

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: EnoSense Desk VIB
	Artikelnr.:
	12846



		Menge:
	



	Stk
		Preis:
	



	€
		GP:
	



	€



image1.jpeg




