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1	DEUTA Controls
1.1	EnoSense Window
1.1.1	EnoSense Window 868 MHz CE
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Batteriebetriebener EnOcean Funksensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Erkennung offener Fenster oder Türen. Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt.
Montage des Sensors und des Magneten mit dem vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Kunststoff, Verbundwerkstoff) möglich.

Anwendung/Typ: Fensterkontakt / Fenstersensor
Sensor: Magnetfeldsensoren, 1x frontseitig, 1x seitlich
Spannungsversorgung: Batterie CR2032, werksseitig vormontiert
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: sofort bei Zustandsänderung, alle 900 Sekunden
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, 
Funktelegramm, EEP D5-00-01, A5-14-01 oder A5-07-01, konfigurierbar über Service-Taster
Gehäuse: PC V0, Farbe: Farbe: ähnl. RAL 9003, signalweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Temperatureinsatzbereich: 0 °C ..+60 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 95% rH nicht kondensierend
Auflösung 0,078 °C, 0,39 % rH 
Genauigkeit: ± 10 %
Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben
Abmessungen: 81 x 41 x 9 mm


Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: EnoSense Window
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