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1	DEUTA Controls
1.1	EnoSense LUX
1.1.1	EnoSense LUX 868 MHz CE
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Batteriebetriebener EnOcean Funksensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Helligkeitsmessung. Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt.
Montage entweder auf Schraubenkopf oder mit dem vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Kunststoff, Verbundwerkstoff) möglich.

[bookmark: _GoBack]Anwendung/Typ: Sensor zur Helligkeitsmessung
Sensor: Helligkeitssensor, mit Spektralempfindlichkeit ähnlich des menschlichen Auges
Spannungsversorgung: Batterie CR2032, werksseitig vormontiert
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: 60 Sekunden bei Zustandsänderung, alle 900 Sekunden
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, 
Funktelegramm, EEP A5-06-01 oder A5-06-02 oder A5-06-03, konfigurierbar über Service-Taster
Gehäuse: PC V0, Farbe: Farbe: ähnl. RAL 9003, signalweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Temperatureinsatzbereich: 0 °C ..+60 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 95% rH nicht kondensierend
Auflösung 0,078 °C, 0,39 % rH 
Genauigkeit: ± 10 %
Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben oder auf Schraubenkopf
Abmessungen: 81 x 41 x 9 mm


Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: EnoSense LUX
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