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Linux-basierter IoT Edge-Controller mit vorinstallierter Software ECS (EnOcean Control System)
· Ermöglicht die Erfassung von EnOcean Sensordaten und die Ausgabe von Daten an EnOcean Aktoren über EnoDisc® Transceiver oder Aruba Access-Points mit EnOcean® USB-Stick
· Unterstützt bis zu 500 Sensoren und Aktoren, auch mit EnOcean Security (AES-128, Rolling Code, CMAC; Entschlüsselung auf dem Gerät)
· Kommunikation via MQTT parallel mit bis zu 4 MQTT Brokern
· Konfiguration über Webserver oder File Upload
· Fernzugriff via VPN / Remote Support Desk (optional)
· Optionale Einbindung in die Gebäudetechnik über Protokolle wie Modbus TCP, KNX IP oder KNX TP (KNX-Modul VL-STYLE-KNX-TP erforderlich) 

Anwendung/Typ: 		IoT Edge-Controller mit optionaler BMS-Funktionalität
Spannungsversorgung: 	24 V DC (10..32 V DC)
Stromaufnahme: 		max. 0.35 A @ 24 V DC
Schnittstellen: 		2x Ethernet RJ45. 10/100 Mbit
				1x USB Host
				1x seriell (RS-422, RS-232, RS-485)
				1x SD Kartenslot
CPU			1,6 GHz Quad Core, 64 Bit
RAM			2 GB; Flash 4 GB eMMC (pSLC-Modus); FRAM 64 KB

Gehäuse: 			Druckguss Aluminium, Schutzart: IP20
Temperatureinsatzbereich: 	erweitert, -20 °C..+60 °C 
Einsatzbereich Feuchte: 	max. 85% rH nicht kondensierend
Montage: 			Hutschiene (TS35)
Abmessungen: 		134 x 102 x 45 mm 


Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: VL-700 BASE 2
	Artikelnr.:
	12918
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